| **Pos.** | **Anz.** | **Beschreibung** | **EP** | **GP** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2-Kanal-AES/EBU-Ein-/Ausgangskarte (entsprechend 4 Audioeingangskanälen und 4 Audioausgangskanälen), Ein- und Ausgänge ausgeführt als vier steckbare Schraubklemmen (Euro-style)  Technische Daten:  Frequenzgang (typisch): 20Hz-20kHz+/-0,2dB  Mute (digital): -∞ dB  Gruppenlaufzeit (48kHz): 760µs  Hersteller: QSC Typ: CAES4 |  |  |