| **Pos.** | **Anz.** | **Beschreibung** | **EP** | **GP** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AES/EBU (AES3) 24-bit digitale Systemkarten mit 16 Eingangskanälen. Verwendung im Core510 oder im I/O Frame, 2x RJ45 Buchsen (RJ45-1 Kanal 1-8; RJ45-2 Kanal 9-16), grüne Link-/Act-LED, gelbe Speed-LED Technische Daten:mechanisch:1 Slot im Core oder I/O FrameHersteller: QSCTyp: CIAES16 |  |  |