| **Pos.** | **Anz.** | **Beschreibung** | **EP** | **GP** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 Zoll Touch Screen-Controller, Wandeinbaugerät8" Systemtouchpanel, kapazitiv mit Netzwerkanschluss als Wandaufbaugerät. Ausgeführt als vollfarbfähiges LC-Display mit In-Plane-Switching Technologie.Die grafische Benutzeroberfläche kann per Software (Q-SYS Designer) frei konfiguriert und gestaltet werden. Mindestanforderungen:Oberfläche entspiegeltes Sicherheitsglas,Bitmap-fähiges IPS Grafikdisplay, Auflösung 1280x800.Montage horizontal oder vertikal möglich.Speisespannung über PoE (LAN A) oder separates Netzteil.Technische Daten:Leuchtdichte: 400 cd/m²Farbtiefe: 24 Bit (True Color)Displaydiagonale: 203 mmAbmessungen (B x H x T): 223 x 148 x 36 mmSpannungsversorgung: PoE über Port LAN A nach IEEE802.3af, Klasse 3 oder externes Netzteil mit 24 Vdc; 1 AFarbe: SchwarzIm Lieferumfang enthaltenes Zubehör:MontagehalterungOptionales Zubehör:Tischgehäuse – TSC-80T-G2-BKHersteller: QSCTyp: TSC-80W-G2 |  |  |