| **Pos.** | **Anz.** | **Beschreibung** | **EP** | **GP** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Aktiver Subwoofer (Bassreflex) aus stabilem Birkenmultiplex mit Strukturlack, geeignet zum Einsatz in KLA Line Array Systemen, bestückt mit 1 x 18“ Tieftöner. Patentiertes SOLO Flugsystem für den Aufbau durch nur eine Person, 6 mm Inbusschlüssel zur Verriegelung mit dem Flugrahmen AF12 oder anderer KLA Array Module liegt bei. Integrierte M20 Einschraubhülse zur Aufnahme von Lautsprecher-Distanzstangen (max. 2 x KLA12 im Groundstack), vier Gummiaufstellfüße auf der Unterseite, 4 x M10 Gewinde-Aufnahmen zur Befestigung ohne den Flugrahmen AF12. Integrierte 1000 W Class D Endstufe mit Masterlautstärkeregler und geregeltem Lüfter, Guard Rail Protection gegen Überlast und Übertemperatur. DSP zur Korrektur der nichtlinearen Verzerrungen und zur adaptiven Nutzungsanpassung (Normalbetrieb, Subbass-Erweiterung - DEEP), Polaritätsschalter, XLR(f) Line Pegel-Eingang, Linkausgang XLR(m), Fernsteuerungsanschluss mit 5 V Ausgang für den Betrieb mit einem Potentiometer. Die Parallelschaltung weiterer Lautsprecher an der Fernsteuerung ist möglich, LED-Funktionsschalter: Power, Limit, off. Auto-Standby-Funktion des Systems, wenn fünf Minuten kein Signal eingespielt wird, verzögerungsfreies Wiedereinschalten bei erneutem Anliegen des Signals am Mischverstärkereingang. Neutrik powerCON Stromversorgungsanschlüsse zum Betrieb von bis zu fünf KLA Modulen gleichzeitig auf einer Zuleitung. Die Verbindungsleitung von Modul zu Modul für Stromversorgung und NF-Audio sind im Lieferumfang enthalten,Technische Daten:Max. SPL (1 m): 135 dBFrequenzgang (-6 dB): 38H zGewicht: 45,3 kgStromaufnahme: 1,13 A (bei 1/8 Leistung)Abmessungen (H x B x T): 547 x 594 x 653 mmFarbe: SchwarzHersteller: QSCTyp:KLA181 |  |  |