| **Pos.** | **Anz.** | **Beschreibung** | **EP** | **GP** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **M10 Ringösen-Aufhänge-Set (20 mm) zum Aufhängen von Lautsprechern mit M10 Innengewinde**  Set bestehend aus:  - drei M10 Ringösen-Schrauben (20 mm Länge) aus Stahl, rostfrei und geschmiert  - drei schwarzen, konischen M10 Unterlegscheiben  Passend für Produkte der QSC K und K.2 Serie, QSC KLA12 Lautsprecher sowie für die AcousticDesign S8T, S10T und S12 Lautsprecher.  Technische Daten:  Schrauben-Abmessung (Länge): 20 mm  Schrauben-Abmessung (Durchmesser): M10  Hersteller: QSC  Typ: M10 KIT-C  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **M10 Ringösen-Aufhänge-Set (35-38 mm) zum Aufhängen von Lautsprechern mit M10 Innengewinde**  Set bestehend aus:  - drei M10 Ringösen-Schrauben (20 mm Länge) aus Stahl, rostfrei und geschmiert  - drei schwarzen, konischen M10 Unterlegscheiben  Passend für Produkte der QSC KW Serie und QSC AcousticPerformance Serie sowie die QSC E112, E115 und E215 Lautsprecher.  Technische Daten:  Schrauben-Abmessung (Länge): 35-38 mm  Schrauben-Abmessung (Durchmesser): M10  Hersteller: QSC  Typ: M10 KIT-W |  |  |