| **Pos.** | **Anz.** | **Beschreibung** | **EP** | **GP** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Passiver Doppel 15 Zoll Fullrange 2-Wege-Hochleistungslautsprecher im Multiplex-Gehäuse mit robustem Strukturlack**Passives 2-Wege-Fullrangesystem mit stabilem Multiplex-Gehäuse und schwarzem, robusten Strukturlack. Ein pulverbeschichtetes, rostfreies und schaumstoff-kaschiertes Stahlgitter schützen die zwei integrierten 15 Zoll Tiefton- und 2,8 Zoll Hochtonlautsprecher. Vor dem 1,5 Zoll Hochtontreiber-Ausgang ist ein konisches abstrahlendes 75° Grad Hochtonhorn platziert. Der Hochtonlautsprecher wird mit einer passiven Frequenzweiche bei 1,8 kHz zum Tieftontreiber getrennt. Die Nennimpedanz des gesamten Lautsprechers liegt bei 4 Ohm. Neun M10 Gewindehülsen bieten eine enorme Flexibilität, den Lautsprecher aufzuhängen, ebenso kann hierfür ein optionaler U-Bügel angebracht werden. Zwei integrierte Tragegriffe befinden sich in den Gehäuseseiten, drei Gummifüße an der Lautsprecher-Unterseite. Der Lautsprecher-Anschluss erfolgt über NL4 Speakon-Stecker oder über Klemm-/Schraubanschluss.Voreingestellte, abgestimmte und empfohlene DSP Presets sind in den QSC GXD, CXD und PLD Endstufenserien verfügbar. Integrierte DSP Voreinstellungen für diesen Lautsprecher sind auch in der QSC TouchMix Serie vorhanden.Anschlüsse auf der Rückseite:- 2 x parallele Neutrik NL4 (Signal Eingang auf 1+/1-,  durchgeschliffener nicht belegter Anschluss auf 2+/2-)- 1 x Schraub-/Klemmanschluss +/- mit KreuzschlitzschraubeOptionales Zubehör:- Gepolsterte Transport-Schutzhülle- M10-Rinösen-Set zur Montage an DrahtseilenTechnische Daten: Lautsprecher-Eigenschaften:Tiefton-Lautsprecher: 381 mm (15 Zoll)Hochton-Lautsprecher: 76 mm (2,8 Zoll)KompressionstreiberFrequenzgang (-10 dB): 39 Hz – 20 kHzAbstrahlwinkel: 75° Grad (konisch)Impedanz: 4 OhmFrequenzweiche: passiv (getrennt bei 1,8 kHz)Maximal SPL: 134 dB PeakEmpfindlichkeit: 98 dB @ 1W/1mLeistungskapazität Dauer/Peak: 1000 W/4000 WAnschlüsse: 2 x Neutrik NL4Zusätzl. KlemmanschlussGehäuse: Multiplex-Holz mit TexturlackBefestigungspunkte: 9 x M10 InnengewindeGitter: Pulverbeschichteter Stahl mit GazeFarbe: SchwarzGewicht (unverpackt): 49,1 kgAbmessungen (B x H x T): 420 x 1125 x 464 mmHersteller: QSCTyp: E215 |  |  |