| **Pos.** | **Anz.** | **Beschreibung** | **EP** | **GP** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Passiver, direktabstrahlender Doppel 18 Zoll Subwoofer im kompakten, robusten Multiplexholz-Gehäuse** Passiver Doppel 18-Zoll-Subwoofer im stabilen Multiplex-Gehäuse mit schwarzem, robusten Strukturlack. Ein pulverbeschichtetes, rostfreies und schaumstoff-kaschiertes Stahlgitter schützen den integrierten 18 Zoll Tieftonlautsprechern. Die vom Hersteller empfohlene Trennfrequenz liegt bei einem Tiefpassfilter von 80 - 120 Hz. Die Nennimpedanz beträgt 4 Ohm. Vier Gummifüße befinden sich an der Lautsprecher-Unterseite und zwei längliche Gummifüße seitlich mit passenden Aussparungen an der gegenüberliegenden Seite des Subwoofers zum Stapeln mehrerer Lautsprecher (flach gelegte Stapelvariante). Der Lautsprecher-Anschluss erfolgt über NL4 Speakon-Stecker oder über Klemm-/Schraubanschluss.Voreingestellte, abgestimmte und empfohlene DSP Presets sind in den QSC GXD, CXD und PLD Endstufenserien verfügbar. Integrierte DSP Voreinstellungen für diesen Lautsprecher sind auch in der QSC TouchMix Serie vorhanden.Anschlüsse auf der Rückseite:- 2 x parallele Neutrik NL4 (Signal Eingang auf 1+/1-,  durchgeschliffener, nicht belegter Anschluss auf 2+/2-)- 1 x Schraub-/Klemmanschluss +/- mit KreuzschlitzschraubeOptionales Zubehör:- Gepolsterte Transport-Schutzhülle- Rollen-Set (4 Stück)Technische Daten: Lautsprecher-Eigenschaften:Tiefton-Lautsprecher (2 x): 457 mm (18 Zoll)Frequenzgang (-10 dB): 32 Hz – 230 HzImpedanz: 4 OhmMaximal SPL: 136 dB PeakEmpfindlichkeit: 101 dB @ 1W/1mLeistungskapazität Dauer/Peak: 1600 W/6400 WAnschlüsse: 2 x Neutrik NL4Zusätzl. KlemmanschlussGehäuse: Multiplex-Holz mit TexturlackGitter: Pulverbeschichteter Stahl mit GazeFarbe: SchwarzGewicht (unverpackt): 76,4 kgAbmessungen (B x H x T): 616 x 1180 x 640 mmHersteller: QSCTyp: E218sw |  |  |