| **Pos.** | **Anz.** | **Beschreibung** | **EP** | **GP** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **M10 Ringösen-Aufhänge-Set (20 mm) zum Aufhängen von Lautsprechern mit M10 Innengewinde**Set bestehend aus:- drei M10 Ringösen-Schrauben (20 mm Länge) aus Stahl, rostfrei und geschmiert - drei schwarzen, konischen M10 UnterlegscheibenPassend für Produkte der QSC K und K.2 Serie, QSC KLA12 Lautsprecher sowie für die AcousticDesign S8T, S10T und S12 Lautsprecher.Technische Daten: Schrauben-Abmessung (Länge): 20 mmSchrauben-Abmessung (Durchmesser): M10Hersteller: QSCTyp: M10 KIT-C\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**M10 Ringösen-Aufhänge-Set (35-38 mm) zum Aufhängen von Lautsprechern mit M10 Innengewinde**Set bestehend aus:- drei M10 Ringösen-Schrauben (20 mm Länge) aus Stahl, rostfrei und geschmiert - drei schwarzen, konischen M10 UnterlegscheibenPassend für Produkte der QSC KW Serie und QSC AcousticPerformance Serie sowie die QSC E112, E115 und E215 Lautsprecher.Technische Daten: Schrauben-Abmessung (Länge): 35-38 mmSchrauben-Abmessung (Durchmesser): M10Hersteller: QSCTyp: M10 KIT-W |  |  |