| **Pos.** | **Anz.** | **Beschreibung** | **EP** | **GP** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Pulverbeschichteter U-Bügel aus Stahl zur vertikalen oder horizontalen Montage von QSC E110 Lautsprechern**  Flexibel einsetzbarer U-Bügel zur Aufhängung eines QSC E110 Lautsprechers. Montage in horizontaler oder vertikaler Position möglich.  Hersteller: QSC  Typ: E110YM  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Pulverbeschichteter U-Bügel aus Stahl zur vertikalen oder horizontalen Montage von QSC E112 Lautsprechern**  Flexibel einsetzbarer U-Bügel zur Aufhängung eines QSC E112 Lautsprechers. Montage in horizontaler oder vertikaler Position möglich.  Hersteller: QSC  Typ: E12YM  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Pulverbeschichteter U-Bügel aus Stahl zur vertikalen oder horizontalen Montage von QSC E115 Lautsprechern**  Flexibel einsetzbarer U-Bügel zur Aufhängung eines QSC E115 Lautsprechers. Montage in horizontaler oder vertikaler Position möglich.  Hersteller: QSC  Typ: E15YM |  |  |