| **Pos.** | **Anz.** | **Beschreibung** | **EP** | **GP** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Pulverbeschichteter U-Bügel aus Stahl zur vertikalen oder horizontalen Montage von QSC E110 Lautsprechern**Flexibel einsetzbarer U-Bügel zur Aufhängung eines QSC E110 Lautsprechers. Montage in horizontaler oder vertikaler Position möglich. Hersteller: QSCTyp: E110YM\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Pulverbeschichteter U-Bügel aus Stahl zur vertikalen oder horizontalen Montage von QSC E112 Lautsprechern**Flexibel einsetzbarer U-Bügel zur Aufhängung eines QSC E112 Lautsprechers. Montage in horizontaler oder vertikaler Position möglich. Hersteller: QSCTyp: E12YM\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Pulverbeschichteter U-Bügel aus Stahl zur vertikalen oder horizontalen Montage von QSC E115 Lautsprechern**Flexibel einsetzbarer U-Bügel zur Aufhängung eines QSC E115 Lautsprechers. Montage in horizontaler oder vertikaler Position möglich. Hersteller: QSCTyp: E15YM |  |  |