| **Pos.** | **Anz.** | **Beschreibung** | **EP** | **GP** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **M8 Ringösen-Aufhänge-Set (32 mm) zum Aufhängen von QSC E110 Lautsprechern mit M8 Innengewinde**Set bestehend aus:6 x M8 Ringösen-Schrauben (32 mm Länge) aus Stahl, rostfrei und geschmiert. Passend für QSC E110 LautsprecherTechnische Daten: Schrauben-Abmessung (Länge): 32 mmSchrauben-Abmessung (Durchmesser): M8Hersteller: QSCTyp: M8 KIT-A |  |  |