| **Pos.** | **Anz.** | **Beschreibung** | **EP** | **GP** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Wetterschutzhülle aus Nylon mit Netzabdeckung für vorübergehende Verwendung des K8 und K8.2 Lautsprechers im Freien bei schlechtem Wetter**  Temporäre Wetterschutzhülle für QSC K8 und K8.2 Lautsprecher mit abnehmbarer Rückabdeckung, die den Zugriff auf die Anschlüsse und Bedienelemente ermöglicht. Luftdurchlässiges Material gewährleistet die Luftzirkulation für ordnungsgemäße Wärmeableitung. Die Wetterschutzhülle ist nicht für den Dauerbetrieb oder eine Festinstallation im Freien ausgelegt.  Passend für QSC K8 und K8.2 Lautsprecher.  Hersteller: QSC  Typ: K8 Outdoor Cover  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Wetterschutzhülle aus Nylon mit Netzabdeckung für vorübergehende Verwendung des K10 und K10.2 Lautsprecherd im Freien bei schlechtem Wetter**  Temporäre Wetterschutzhülle für QSC K10 und K10.2 Lautsprecher mit abnehmbarer Rückabdeckung, die den Zugriff auf die Anschlüsse und Bedienelemente ermöglicht. Luftdurchlässiges Material gewährleistet die Luftzirkulation für ordnungsgemäße Wärmeableitung. Die Wetterschutzhülle ist nicht für den Dauerbetrieb oder eine Festinstallation im Freien ausgelegt.  Passend für den QSC K10 und K10.2 Lautsprecher.  Hersteller: QSC  Typ: K10 Outdoor Cover  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Wetterschutzhülle aus Nylon mit Netzabdeckung für vorübergehende Verwendung des K12 und K12.2 Lautsprechers im Freien bei schlechtem Wetter**  Temporäre Wetterschutzhülle für QSC K12 und K12.2 Lautsprecher mit abnehmbarer Rückabdeckung, die den Zugriff auf die Anschlüsse und Bedienelemente ermöglicht. Luftdurchlässiges Material gewährleistet die Luftzirkulation für ordnungsgemäße Wärmeableitung. Die Wetterschutzhülle ist nicht für den Dauerbetrieb oder eine Festinstallation im Freien ausgelegt.  Passend für den QSC K12 und K12.2 Lautsprecher.  Hersteller: QSC  Typ: K12 Outdoor Cover |  |  |